**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340100559237922J |
| **法定代表人** | 近藤博文 | **联系方式** | 0551-63679389 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 主要从事汽车发动机、变速箱用铝制压铸件的铸造、加工以及铝合金建筑材料的生产制造。  设计产能：年产各种铝制品33880吨。 | | |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区青龙潭路2295号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.hfalst.com/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 废水：pH值、石油类、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、化学需氧量；  废气：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、甲醇、林格曼黑度；  噪声：昼间、夜间（厂界四周） | | |
| **排放方式** | 废水：间接排放；废气：有组织排放、无组织排放 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 废气排放口7个（排气筒编号分别是：DA001、DA002、DA007、 DA008、DA009、DA010、DA011）  分布：DA001 /DA002位于铸造车间北侧、DA011位于铸造车间西北侧、DA007位于铸造车间西南侧、DA008/DA009/ DA010位于厂区西北侧。  废水排放口1个（DW001）  分布：厂区西北角 | | |
| **排放浓度** | 废水排放：  悬浮物（半年度检测）：8、12 mg/L；  石油类（半年度检测）：0.62、0.65 mg/L；  BOD5（半年度检测）：18.4、17.2 mg/L；  总磷（季度检测）：2.01、1.32、3.02、0.08 mg/L；  总氮（季度检测）：7.67、5.16、10.8、13.5 mg/L；  COD（在线监测均值）：78.45mg/L  氨氮（在线监测均值）：0.39mg/L  pH（在线监测均值）：7.5  废气排放（年度检测）：  熔化炉颗粒物：18.9 mg/m³、二氧化硫：5 mg/m³、氮氧化物：42 mg/m³、林格曼黑度：＜1级；  热处理炉颗粒物：14.2mg/m³、二氧化硫：3 mg/m³、氮氧化物：23 mg/m³；  1#抛丸机颗粒物：17.3mg/m³  2#抛丸机颗粒物：17.4mg/m³  建材抛丸机颗粒物：18.7mg/m³  自动打磨机颗粒物：18.9mg/m³  涂胶机甲醇：＜0.075mg/m³  涂胶机非甲烷总烃：1.54mg/m³  厂界颗粒物：0.228 mg/m³  厂界非甲烷总烃：1.47 mg/m³  噪声排放（季度检测）：  厂界东：54；47、57；50、54；45、54；39  厂界南：53；44、59；48、55；43、53；44  厂界西：54；45、58；45、55；43、51；44  厂界北：55；45、59；48、54；44、54；44 | | |
| **排放总量** | 废水排放：  COD: 6615.73kg、悬浮物：862.06 kg、石油类：54.79 kg、氨氮55.66 kg、BOD5：1536.16 kg、总氮：793.12 kg、总磷：142.57 kg；  废气排放：  颗粒物：3294.92kg、二氧化硫：1762.09 kg、氮氧化物：10108.19 kg、甲醇：0.76 kg、非甲烷总烃：24.33 kg。 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 熔化炉、热处理炉废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务皖大气办【2020】2号》标准；  1#、2#、建材抛丸机、自动打磨机废气污染物（颗粒物）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；  涂胶机废气污染物甲醇排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准、非甲烷总烃排放执行GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》。  废水排放浓度执行合肥经开区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。  厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》三级标准 | | |
| **核定的排放**  **总量** | 无 | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 熔化炉配有袋式除尘器  热处理炉配有滤筒除尘器  1#抛丸机配有袋式除尘器  2#抛丸机配有滤筒除尘器  建材抛丸机配有袋式除尘器  自动打磨机配有滤筒除尘器  涂胶机配有水喷淋+活性炭吸附设施  废水处理配有200m³/d的污水处理站 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行，污染治理设施与生产设施同步启停，1次/班进行点检确认，按照维护保养计划进行维保对应。 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 1、《阿雷斯提汽车铝镁合金铸件生产基地项目》合肥市环保局、2011年5月16日、环建审（经）字[2011]076号；  2、《阿雷斯提汽车铝镁合金铸件生产基地扩建项目》合肥市环保局、2012年11月6日、环建审（经）字[2012]347号；  3、《阿雷斯提汽车铝镁合金铸件生产基地扩建项目（三期）》合肥市环保局、2017年3月22日、环建审（经）字[2017]34号。 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证编号：91340100559237922J001V | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2019-039L | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 安徽省排污单位自行监测信息发布平台 | | |