**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2018年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340100559237922J |
| **法定代表人** | 近藤博文 | **联系方式** | 0551-63679389 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 生产内容:铝合金压铸件的生产、加工  产品：发动机零部件及铝制地板砖  规模：33880t/年 | | |
| **企业地址** | 合肥市经开区青龙潭路2295号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.hfahresty.com/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、COD、悬浮物、石油类 | | |
| **排放方式** | 废气执行有组织排放；废水间接排放。 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 废气排放口6个，其中1#2#熔化炉、3#熔化炉、扒渣废气排口位于厂区东北侧；建材抛丸、建材涂胶废气排口位于厂区西北侧；后工程抛丸废气排口位于厂区正北侧；  废气排放口1个，位于厂区西北角。 | | |
| **排放浓度** | 1#2#熔化炉颗粒物：1.85mg/m³；  3#熔化炉颗粒物：2.08 mg/m³；  扒渣废气颗粒物：6.22 mg/m³；  后工程抛丸颗粒物：17.6 mg/m³；  建材抛丸颗粒物：2.57 mg/m³；；  建材涂胶非甲烷总烃：4.26 mg/m³；  建材涂胶甲醇：未检出；  废水COD：104 mg/l；  废水悬浮物：12 mg/l；  废水石油类：0.47 mg/l。 | | |
| **排放总量** | 颗粒物：739.35 kg；  非甲烷总烃：30.62 kg；  废水COD：6131.11 kg；  废水悬浮物：707.44 kg；  废水石油类:27.71 kg。 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 废气执行《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；  废水执行合肥经开区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》三级排放标准。 | | |
| **核定的排放**  **总量** | / | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 熔化炉扒渣工序配有布袋除尘器；  后工程、建材抛丸机配有布袋除尘器；  建材涂胶生产线配有水喷淋+活性炭吸附装置；  厂区废水经收集排入污水处理站处理。 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 均正常运行 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 1、阿雷斯提汽车铝镁合金生产基地项目：  环评批复：环建审（经）字（2011）076号  2、阿雷斯提汽车铝镁合金生产基地扩建项目：  环评批复：环建审（经）字（2012）347号  3、阿雷斯提汽车铝镁合金生产基地扩建项目（三期）：  环评批复：环建审（经）字（2017）34号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 1. 阿雷斯提汽车铝镁合金生产基地项目：   阶段性验收1：合环经开分局验【2012】47号  阶段性验收2：合环经开分局验【2015】50号  竣工验收3：合环经开分局验【2018】49号   1. 阿雷斯提汽车铝镁合金生产基地扩建项目：   阶段性验收：合环经开分局验【2016】53号 | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2015-008L | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 公司已将企业自行监测方案、年度监测报告、废水（每月）、废气（每年）检测结果公示在市级重点监控企业自行监测信息发布平台上。 | | |