**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2018年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | **统一社会信用代码** | 913401007981499548（1-1） |
| **法定代表人** | 甘国庆 | **联系方式** | 0551-63680366 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 电子铜箔制造、销售及服务；铜成品材、电线、电磁线制造；铜合金加工；房屋租赁；铜商品销售； | | |
| **企业地址** | 安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://tgtb.tlys/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | COD、铜、锌、铬、镍、六价铬、二甲苯、挥发性有机物、氨氮 | | |
| **排放方式** | 污染物经环保设施处理后达标排放 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 车间废水排口1个、废水总排口1个、硫酸雾排放口10个、漆包尾气排放口17个 | | |
| **排放浓度** | COD：15Lmg/L；铜：0.273mg/L；锌：0.246mg/L；铬：0.03Lmg/L；镍：0.101mg/L硫酸雾：0.2L-0.573mg/m3二甲苯：0.0015Lmg/m3（数据来源：2018.06.05监测报告） | | |
| **排放总量** | COD：9.3吨；氨氮：0.49吨；铜：0.095吨；锌：0.057吨；铬0.0086吨 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | COD：≤330mg/L合肥经开区污水处理厂接管标准；铜≤2.0mg/L、锌≤5.0mg/L《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；铬≤1.0mg/L、镍≤0.5mg/L《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2；二甲苯70mg/m3、硫酸雾45mg/m3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | | |
| **核定的排放**  **总量** | COD:198吨 | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 公司建设有480t/d含铜废水和240t/d的含铬污水处理设施；废气处理设施建设有酸雾处理塔10座，漆包尾气处理设施17套，总处理能力达到337600立方米/小时 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 电子铜箔项目：环评函【2008】9号；换位导线及组合线项目：环建审[2007]762号和[2007]761号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 无 | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2017-010M | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 | | |