**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 安徽佳通轮胎有限公司 | **统一社会信用代码** | 913401006103068595 |
| **法定代表人** | 陈应毅 | **联系方式** | 0551-63895298 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模** | 设计、生产子午胎及其他橡胶制品及相关产品等。生产规模为日产8500条全钢子午线轮胎和60000条半钢子午胎生产线。 | | |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区始信路8号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.giti.com/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | **锅炉废气：**二氧化硫、氮氧化物、颗粒物  **工艺废气：**颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度  **废水：**COD、氨氮 | | |
| **排放方式** | **废气：**有组织排放；  **废水：**间接排放。 | | |
| **排放口数量和**  **分布情况** | 密炼车间64个排口，分布在密炼车间AB厂楼顶；  硫化车间42个排放，分布在硫化车间AB厂楼顶。 | | |
| **排放浓度** | **锅炉废气：**二氧化硫180.56mg/m³、氮氧化物94mg/m³、颗粒物13.93mg/m³；  **工艺废气：**颗粒物＜20 mg/m³、非甲烷总烃4.57 mg/m³、臭气浓度468无量纲；  **废水：**COD 21.41mg/L、氨氮5.9 mg/L。 | | |
| **排放总量** | **锅炉废气：**二氧化硫107.56吨、氮氧化物156.41吨、颗粒物22.78吨；  **工艺废气：**无；  **废水：**COD 5.3吨、氨氮 1.46吨。 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物**  **排放标准** | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）；  《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）；  《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993。 | | |
| **核定的排放总量** | **锅炉废气：**二氧化硫459吨、氮氧化物345.75吨；  **工艺废气：**无；  **废水：**COD 178吨、氨氮10.8吨。 | | |
| **防治污染设施的**  **建设情况** | 密炼：沸石转轮浓缩+RTO、吸附+UV光催化+生物膜片、过滤+低温等离子。  硫化：吸附+UV光催化+生物膜片、吸附+低温等离子。 | | |
| **防治污染设施的**  **运行情况** | 正常 | | |
| **建设项目环境影响**  **评价** | 《安徽佳通轮胎有限公司工程变更项目》环建审[2012]214号  《安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司日产60000条半钢子午线轮胎改扩建项目》环建审[2012]190号 | | |
| **其他环境保护行政**  **许可情况** | 无 | | |
| **突发环境事件应急预案(**有提供备案编号即可**)** | 340106-2019-032H | | |
| **其他应当公开的**  **环境信息** | 无 | | |