**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 双维伊士曼纤维有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340100575719884G( ) |
| **法定代表人** | 梁长威 | **联系方式** | 0551-63892978 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 用于制造卷烟滤咀的二醋酸纤维丝束的研发、生产、销售及售后咨询服务，年产30000吨 | | |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区莲花路3988号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.esfcl.com/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 废水，主要污染物COD、氨氮；废气，主要污染物挥发性有机物 | | |
| **排放方式** | 废水，间接排放；废气，有组织排放 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 废水排口数量1，位于厂区东南角；废气排口数量4，位于生产区中心。 | | |
| **排放浓度** | COD80mg/l；氨氮1.53mg/l；废气丙酮59.6mg/m3 | | |
| **排放总量** | COD3.248651T；氨氮0.8313T. 挥发性有机物336.06T | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 经开区污水处理厂接管标准；大气污染物综合排放标准 | | |
| **核定的排放**  **总量** | COD11.89;氨氮1.23T；挥发性有机物483.84T | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 厂区内建有污水处理站；废气处理回收装置 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 关于中国双维投资公司与美国伊士曼化工有限公司合资建设年产3万吨醋纤丝束项目（双维伊士曼纤维有限公司）环境影响报告书的批复 环评函【2010】927号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证 | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2017-006M | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 自行监测报告 | | |