**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2020年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 雷特玛（合肥）感压粘合涂层材料有限公司 | **统一社会信用代码** | 913401006726401076 |
| **法定代表人** | Fulvio CAPUSSOTTI | **联系方式** | 0551-63879747 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及****规模** | 高阻隔和多功能塑料软包装材料及其他成卷和成张的自粘材料的设计、生产、加工、销售及技术咨询和相关售后服务 |
| **企业地址** | 安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路33、35号 |
| **企业网站****（**提供网址**）** | / |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物 |
| **排放方式** | 大气污染物：有组织、无组织废水污染物：间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律 |
| **排放口数量和分布情况** | 废气排口：3个（车间废气排口\*1，锅炉废气排口\*2）废水排口：污水总排口\*1 |
| **排放浓度** | 车间废气排口：挥发性有机物 0.051㎎/m³；锅炉废气排口1#：颗粒物13.8㎎/m³；二氧化硫3㎎/m³；氮氧化物38㎎/m³；林格曼黑度＜1；锅炉废气排口2#：颗粒物12.9㎎/m³；二氧化硫3㎎/m³；氮氧化物44㎎/m³；林格曼黑度＜1废水总排口：COD：14㎎/m³；BOD(5)： 3.2㎎/m³;悬浮物：10㎎/m³：氨氮：0.067㎎/m³；动植物油0.06L厂界噪声：厂界东：58.9dB（A）日，48.7 dB（A）夜；厂界南：49.6 dB（A）日，44.7 dB（A）夜；厂界西：55.4 dB（A）日，47.4 dB（A）夜；厂界北：50.8 dB（A）日，43.6 dB（A）夜； |
| **排放总量** | COD：0.044t/a；BOD：0.1t/a；SS：0.1t/a；  |
| **超标情况** | 无 |
| **执行的污染物排放标准** | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）Ⅲ类一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） |
| **核定的排放****总量** | COD : 0.4t/a |
| **防治污染设施的建设情况** | 车间废气收集后经二级活性炭过滤后15米排气筒排放：生活污水经化粪池处理后排入市政管网； |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常 |
| **建设项目环境影响评价** | 环评函（2008）578号《关于雷特玛（合肥）感压粘合涂层材料有限公司塑料软包装及自粘材料项目环境影响报告表批复的函》 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 无 |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2020-034L |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 |