**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | **统一社会信用代码** | 913400007964368538 |
| **法定代表人** | 陈应毅 | **联系方式** | 0551-63895298 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及****规模** | 设计、生产子午胎及其他橡胶制品及相关产品等。生产规模为日产60000条半钢子午线轮胎。 |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区始信路18号 |
| **企业网站****（**提供网址**）** | http://www.giti.com/ |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | **密炼、预备废气：**颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；**硫化废气：**非甲烷总烃、臭气浓度； |
| **排放方式** | 废气：有组织排放；废水：排入佳通公司。 |
| **排放口数量和分布情况** | 密炼车间5个排口，分布在密炼车间楼顶；锅炉车间4个排口，分布在动力楼顶；预备车间6个排口，分布在预备车间楼顶；硫化车间30个排放，分布在硫化车间楼顶。 |
| **排放浓度** | 工艺废气：颗粒物3.5mg/m³、非甲烷总烃4.33mg/m³、臭气浓度151无量纲；锅炉废气：二氧化硫 0.9mg/m³，氮氧化物 29.26mg/m³，颗粒物 0.56mg/m³ |
| **排放总量** | 氮氧化物13.943吨，二氧化硫0.796吨，颗粒物5.486吨。 |
| **超标情况** | 无 |
| **执行的污染物排放标准** | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）；《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993。 |
| **核定的排放总量** | 氮氧化物23.392吨 |
| **防治污染设施的建设情况** | 密炼：沸石转轮浓缩+RTO燃烧、吸附+UV光催化+生物膜片、过滤+低温等离子等；预备：喷淋+低温等离子、吸附+UV光催化+生物膜片；硫化：吸附+UV光催化+生物膜片、吸附+低温等离子。 |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 |
| **建设项目环境影响评价** | 《日产60000条半钢子午线轮胎改扩建项目环境报告书》环建审[2012]190号 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 913400007964368538001V （排污许可证） |
| **突发环境事件应急预案(**有提供备案编号即可**)** | 340106-2016-032H |
| **其他应当公开的环境信息** | / |