**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 安徽佳通轮胎有限公司 | **统一社会信用代码** | 913401006103068595 |
| **法定代表人** | 陈应毅 | **联系方式** | 0551-63895298 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 设计、生产子午胎及其他橡胶制品及相关产品等。生产规模为日产8500条全钢子午线轮胎。 | | |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区始信路8号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.giti.com/ | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | **密炼、预备废气：**颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；  **硫化、内胎废气：**非甲烷总烃、臭气浓度；  **废水：**COD、氨氮等。 | | |
| **排放方式** | 废气：有组织排放；废水：间接排放。 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 密炼车间64个排口，分布在密炼车间楼顶；  预备车间6个排口，分布在预备车间楼顶；  内胎车间9个排口，分布在内胎车间两侧；  污水站1个排口，分布在动力污水站。  硫化车间12个排放，分布在硫化车间楼顶。 | | |
| **排放浓度** | 工艺废气：颗粒物3.56mg/m³、非甲烷总烃4.7mg/m³、臭气浓度151无量纲；  废水：COD 86.56mg/L、氨氮 5.31 mg/L。 | | |
| **排放总量** | 废水：COD 7.95吨、氨氮 0.22吨。 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）；  《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993。 | | |
| **核定的排放总量** | 废水：COD 178吨、氨氮 10.8吨。 | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 密炼：沸石转轮浓缩+RTO燃烧、吸附+UV光催化+生物膜片、过滤+低温等离子等；  预备、内胎：喷淋+低温等离子、吸附+低温等离子；  硫化：吸附+UV光催化+生物膜片。 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 《安徽佳通轮胎有限公司工程变更项目》环建审[2012]214号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 913401006103068595001V （排污许可证） | | |
| **突发环境事件应急预案(**有提供备案编号即可**)** | 340106-2016-032H | | |
| **其他应当公开的环境信息** | / | | |