**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 丝艾（合肥）包装材料有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340100730004409J |
| **法定代表人** | 李大刚 | **联系方式** | 13965003511 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 包装装潢及其他印刷  产品：套标、酒标及化妆品标签  规模：2450万平方米 标签/年 | | |
| **企业地址** | 合肥市经开区耕云路100号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | 无 | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | Vocs有机废气：非甲烷总烃  生产废水：五日生化需氧量 悬浮物 化学需氧量 氨氮 总氮 | | |
| **排放方式** | 废气：有组织排放  经RTO燃烧处理后由直径1.6米、23.5米高烟囱排出  废水：间接排放 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 厂区西侧污水总排口1个，厂区北侧有机废气排放口1个  污水总排口1个位于厂区西侧围墙内 | | |
| **排放浓度** | 非甲烷总烃：14.1 mg/m3 废水：氨氮:3.34mg/L 五日生化需氧量：48.3 mg/L 总氮：50 mg/L 悬浮物：36mg/L 化学需氧量：184mg/L | | |
| **排放总量** | 非甲烷总烃：2019.74kg/年 废水：氨氮:4.4088kg/年 五日生化需氧量：63.756 kg/年总氮：66 kg/年悬浮物：47.52 kg/年/ 化学需氧量：242.88 kg/年 | | |
| **超标情况** | 无 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）中相关标准要求 | | |
| **核定的排放**  **总量** | 非甲烷总烃：10吨/年 废水：无 | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 沸石转轮+RTO焚烧设备  污水处理成套系统（SMART-300型号） | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 1、年新增2000万平方米标签生产扩建项目，环建审（经）字（2019）38号。2、年产10亿张标签生产扩建项目，环建审（经）字（2015）462号。3、家庭及个人洗护用品标签产能扩大项目，环建审（经）字（2010）114号。4、年产标签26亿个项目，环建审（经）字（2009）049号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证 94340100730004409J001R | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2021-048M | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 | | |